**\*\*有限公司一楼阴凉库平面布局图**

北

立体多层货架高6m

物流方向

人流方向

零货架

**零货0-20℃阴凉库合格区**

发货区

电梯

拆零出库复核

拼装台

**饮片养护室**

物料区

验收养护室

28m2

发货区

退货区

待验区

大门

大门

大门

\*m

空调

\*m

地址：潍坊市\*\*\*\*\*\*仓库 一楼仓库面积:\*\*m2 其中：阴凉零货:\*\*m2 阴凉整货面积:\*\*m2 冷库面积:\*\*m2

比例尺：1:290 层高:5m2

**中药饮片库阴凉库（0-20℃）**

合格区

合格区

合格区

门口

合格区

合格区

合格区

**中药饮片库阴凉库（0-20℃）**

冷库25m3

门口

**中药饮片库阴凉库（0-20℃）**

**整货阴凉库（10-20℃）**

合格区

合格区

合格区

合格区

合格区

合格区

合格区

通道

**退货区**

**不合格**

**零货阴凉库合格区（10-20℃）**

**0-20℃阴凉库合格**区

**整货0-20℃常温库合格**区

楼梯

楼梯

物料区

楼梯

温湿度监测探头

排气扇

窗户

制冷机组

货台雨棚

物料区

\*m

\*m