**\*\*\*公司二楼常温库平面布局图**

北

空调

物流方向

人流方向

立体货架高3.5m

零货架

温湿度监测探头

电梯

电梯

电梯

楼梯

电梯

货台雨棚

排气扇

窗户

制冷机组

\*m \*m

**零货10-30℃常温库合格区**

\*m

门口

**整货10-30℃常温库合格**区

**10-30℃常温库合格**区

待验区

不合格区

退货区

发货区

中药饮片阴凉库**（0-20℃）合格区**

**整货10-30℃常温库合格**区

电梯

**物料区**

养护室20m2

门口

\*m

毒性药品专库

\*m

工具区

不合格区

仓库地址：潍坊市\*\*\*\*二楼

比例尺：1：290 仓库面积：\*\*m2 其中：常温库\*\*m2 阴凉库\*\*m2 层高5m